
***Bomba Filtro LaFonte serie MIX 3***



**Ventajas:**

* Facil operativa y larga vida
* Posibilidad de cambiar elemento filtrante en misma cámara filtrante
* Intercambiable: Bomba magnética/sello mecánico (Evolute)
* Garantia 3 años en la camara filtrante

**Características:**

* Cuerpo filtro nonobloc PP
* Tapa abatible con sistema de cierre rápido, mediante tirantes articulados
* Bomba magnética y sello mecánico
* Base robusta en PP, con soportes para guiado de tubería de envio al filtro
* Versión con cuba auxiliar para tratamiento carbón en polvo
* Versión a discos: Disco filtro D205/32 mm
* Mejor distribución del flujo en el interior de la cámara filtrante • Tmax de trabajo 70° C con 3 Bar de presión

